547ad0 48 89 f2 mov %rsi,%rdx rdx=7fffffffd830

547ad3 48 89 fe mov %rdi,%rsi rsi=2

547ad6 bf 02 00 00 00 mov $0x2,%edi edi=2

547adb e9 f0 fc ff ff jmpq 0x5477d0 <arith\_driver> rip = 0x5477d0

5477d0 83 ff 02 cmp $0x2,%edi

5477d3 0f 82 4f 02 00 00 jb 0x547a28 600 <arith\_driver+600>

5477d9 41 ba 01 00 00 00 mov $0x1,%r10d r10d=1

5477df 83 ff 03 cmp $0x3,%edi

5477e2 76 10 jbe 0x5477f4 <arith\_driver+36> rip=5477f4

5477f4 48 85 f6 test %rsi,%rsi

5477f7 0f 8e 7a 02 00 00 jle 0x547a77 <arith\_driver+679> rip=